|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **龙游县公共交通运输有限公司机油间询价清单** | | | | |
| **序号** | **材料名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 主体框架 | 尺寸：3.5m\*4.2m\*3.2m 主体框架：10/10镀锌钢管，厚度3.0mm 屋顶框架+框架底部：大梁5/10镀锌钢管，横条5/10镀锌钢管，厚  度2.0mm 墙框架横条：3/6镀锌钢管，厚度2.0mm 上框架条：8/8镀锌钢管，厚度2.0mm 下框架条：4/8镀锌钢管，厚度2.0mm 外雨棚框架：尺寸：3.7m\*4m；支撑及拉杆10/10镀锌钢管，厚度  3.0mm ；框架5/10镀锌钢管，厚度2.0mm 底座：底座基础离地面20厘米，防雨水倒灌。 所有钢材做防腐处理 | 项 | 1 |
| 2 | 全屋内外墙及屋檐 | 外墙：定制金属雕花板，防火阻燃隔热板  颜色与现有场地建筑保持一致 内墙：定制金属雕花板，防火阻燃隔热板 屋顶：打底防火阻燃隔热石棉板，做防水处理，钢板做油漆 吊顶：钢龙骨，金属雕花板，防火阻燃隔热板，竹木纤维板40cm 全屋：墙壁环保防火阻燃隔热石棉板10cm厚 屋檐：三面（除靠墙面）做50cm防火阻燃屋檐，檐口镀锌板包边，  竹木纤维吊顶，靠墙面做防水处理直角包，圆角，阴角定制 外雨棚：打底防火阻燃隔热石棉板，做防水处理，钢板做油漆 | 项 | 1 |
| 3 | 地板 | 定制布鲁板打底。 304不锈钢（厚度≥2.75mm）地面铺设，四周上墙30cm，整体做无缝焊接，上墙面与墙体做防渗漏处理。 | 项 | 1 |
| 4 | 门 | 防盗门 尺寸：95cm\*218cm | 扇 | 2 |
| 5 | 窗 | 定制百叶窗铝合金，金属网纱窗及金刚沙网 尺寸：120cm\*80cm | 扇 | 3 |
| 6 | 排风扇 | 安装时控控制开关 功率：250w 尺寸：70cm\*70cm 风量：10000m³/H | 扇 | 1 |
| 7 | 内部装饰 | 1.10kg悬挂式干粉灭火器 2个  （93°感温自爆灭火，3C认证，灭火等级为1A 34B） 2.LED防爆灯 3个 （EX防爆认证，压铸铝材+钢化玻璃材质，高速散热密封防水。） 3.烟雾报警装置 1个 （3C认证，探测灵敏，高音报警。） 4.温度报警器 1个 （PRO探头，声光一体，高低温自动报警。） | 项 | 1 |
| 8 | 电线 | 电线：4平方主线，2.5平方铜线，及套阻燃管防爆插座4个 其他水电线路辅材 | 项 | 1 |
| 9 | 其他 | 油漆胶：金属底漆打底，氟碳漆2道，环保型结构胶。 运输费 安装费 基础找平 | 项 | 1 |

